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	Nombre de producto: Herramienta de llave con Rash (Llave de 13 mm con Rash)
Marca: RF elements (RF ELEMENETS S.R.O.)

Modelo: RRW_13MM (RRW-13MM)



	Manual de instrucciones de uso para llave con Rach de 13 mm

El uso correcto de su equipo ayudará a que la vida útil de su herramienta de mano sea más larga, por lo cual
brindamos los siguientes consejos para el cuidado de su equipo:
·  No excederse en la fuerza para apretar o desapretar tornillos.
·  Utilizar cada tipo de herramienta para la que fueron diseñadas para que su funcionamiento sea
· óptimo.
·  Absténgase de utilizarlas para apretar o desapretar piezas que no sean tuercas.
·  Cuando no vaya a usar su equipo guárdelo en una caja de herramientas para evitar daño por la temperatura o el medio ambiente.
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Precauciones para el usuario:
· Utilice equipo de seguridad, como guantes y lentes.
· No colocar los dedos en la llave para evitar accidentes.
· No se deje al alcance de los niños.



Para más información, favor de consultar nuestra página web WWW.SYSCOM.MX realizando una búsqueda por modelo e ingresando a la sección “DESCARGAS” en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener nuestra póliza en WWW.SYSCOM.MX 

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.
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